VI Всероссийские летние мастерские «Сказка рукотворчества - 2016»

для учащихся, учителей технологии, педагогов дополнительного

образования, родителей, проводимого на портале

«Непрерывная подготовка учителя технологии»

<http://tehnol-festival.ucoz.ru/index/6_letnie_masterskie/0-93>

Тема занятия: магнит «Корова»

техника: гофроквиллинг




Автор: Носкова Светлана Юрьевна

учитель технологии высшей категории ГБОУ ООШ №21

города Новокуйбышевска Самарской области [moretos@mаil.ru](mailto:moretos@mаil.ru)

Технология изготовления магнитов из гофрированных полосок

Виды типовых фигур



Тугая спираль

Свободная спираль

Овал

Прямоугольник

Глаз

Капля

Изогнутая капля

Полукруг

Лист

Полумесяц

Треугольник

Стрелка

Материалы и инструменты:

* *полоски цветного гофрокартона*
* *клей ПВА;*
* *ножницы;*
* *пинцет;*
* *магнит;*
* *пластиковые игрушечные глазки*

Последовательность работы:


Для изготовления магнитов-коровок нам в основном понадобятся полоски гофрокартона длиной 50 см и шириной 0,5 см (разрезать полоску шириной 1 см вдоль и использовать одну половинку)



Изготовление телёнка Гаврюши

1. Чтобы сделать голову телёнка, надо взять оранжевую гофрированную полоску длиной 50 см и шириной 0,5 см и скрутить в тугой ролл. Придать ему форму овала. Для этого надо слегка сжать ролл с двух сторон.

Соединить конец полоски клеем ПВА

1. Чтобы сделать туловище телёнку, надо соединить между собой две полоски гофрокартона, длинной 50 см и шириной 0,5 см, клеем ПВА.

Скрутить тугой ролл, оставляя полоску длиной 8-9 см свободной.

Сложить её пополам, проклеить вдоль и приклеить к туловищу.

1. Для прочности голову и туловище стоит с обратной стороны смазать клеем ПВА и дать заготовкам хорошо просохнуть.



1. Из жёлтой полоски, длиной 1 см и шириной 1 см, сделать Гаврюше чёлку и кисточку на хвост. Для этого надо нарезать бахрому.

1. Для мордочки нам понадобятся бежевая гофрополоска длиной 50 см и шириной 0,5 см и красная полоска шириной 0,5 см и длиной 2-3 см.

Загнуть край бежевой полоски и начать крутить ролл. На середине вставить в ролл красную полоску – это будет улыбка.

Конец полоски прикрепить при помощи клея ПВА.

1. От оранжевой полоски шириной 0,5 см отрезать 8-10 ребер.

Эту коротенькую полоску разрезать вдоль на 2 части.



Из узеньких полосочек скрутить 2 маленьких ролла – ноздри.

Приклеить ноздри на мордочку клеем ПВА.



1. Для изготовления ушей, взять 4 см бежевой полоски и 4 см оранжевой полоски (шириной 0,5 см) и склеить внахлест.

Скрутить ролл и придать ему форму треугольника или капли.

1. Для ног – разрезать гофрополоску оранжевого цвета, длиной 50 см и шириной 0,5 см, на 4 равные части. Скрутить четыре свободные роллы и придать им форму стрелок.

1. Чтобы сделать копыта, из коричневой полоски, шириной 0,5 см, отрезать полоску длиной 40 см. Разрезать её поперёк на 4 части и из каждой четвертинки скрутить свободные роллы. Придать форму треугольника.

Соединить заготовки между собой при помощи клея ПВА.

1. Сборка изделия

Соединить все детали при помощи клея ПВА.



1. Приклеить глазки. От их размера и расположения зависит характер нашей коровки.

Глаза можно скрутить из полосок для квиллинга или гофрополосок и придать ему любую подходящую форму.

1. Приклеить с обратной стороны магнит.



1. Из узеньких бежевых полосочек скрутить 3 свободных ролла и приклеить их к туловищу

